***ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ***

Наземный постоянный геодезический пункт принудительного центрирования приборов, содержащий опору выступающую над поверхностью земли высотой 1,25 м. и заглубленную на глубину 1,25 м ниже глубины промерзания грунта, на верхней поверхности которой установлен центр с координатами для установки прибора, ***отличающийся*** тем, что опора выполнена из металлической трубы с забетонированной нижней частью и заполненной местным грунтовым материалом, на верхнем конце трубы закреплена металлическая площадка с универсальным гнездом и окном для установки прибора и визирной марки, на боковой поверхности металлической трубы на расстоянии одного метра от верхней площадки установлена вторая металлическая площадка для высотного репера, причем нижний конец трубы снабжен якорем.