***ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ***

Судовое остаточное топливо, включающее остаточную нефтяную фракцию, ***отличающееся*** тем, что оно содержит в качестве остаточной нефтяной фракции остаточную нефтяную фракцию с Тнк 180°С и дополнительно нефтяную фракцию 480…520°С при следующем соотношении компонентов, % масс.:

остаточная нефтяная фракция с Тнк 180°С 4÷95

нефтяная фракция 480…520°С 5÷96