***ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ***

Подземный пункт принудительного центрирования, включающий гнездо для установки маркшейдерского прибора установленное на вертикальной стенке горной выработки, ***отличающийся*** тем, что на вертикальную стенку прикрепляется прямоугольная металлическая плита на высоте одного метра от почвы выработки, причем к ней шарнирно соединены треугольный упор и прямоугольный металлический столик перпендикулярный металлической плите, для установки прибора, причем гнездо для установки маркшейдерского прибора, с фиксированными планововысотными координатами, размешенным под указанным центром на потолочине горной выработки.