***ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ***

Держатель для флакона с лаком, содержащий ёмкость с верхней круглой многолепестково-деформируемой крышкой со сквозным центральным отверстием и связанное с ёмкостью кольцо для пальца, ***отличающийся*** тем, что кольцо для пальца выполнено сборным из внешней неполнокольцевой оболочки с симметрично относительно штанги расположенными односторонне открытыми кольцевыми выкружками и внутреннего, перемещающегося относительно оболочки по радиусу и связанного с ней скользящей перемычкой, криволинейного ребра, размеры и кривизна которого идентичны размеру и кривизне оболочки, при этом детали кольца изготовлены из материала со стабильными упругими характеристиками, например, из пружинно-рессорной стали 65Г.